DOĞRUDAN TEMİN İLAN

Kırıkkale İl Özel İdaresi Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki küçük onarım işleri Doğrudan Temin yöntemiyle piyasaya yaptırılacaktır. Yaptırılacak olan işler metrajı ve teknik şartnamesi aşağıda belirtilmektedir

Teklif vermek isteyen isteklilerin 05.10.2020 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

**TEKNİK ŞARTNAME**

|  |
| --- |
| **İşin Adı:** KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİNA AYDINLIK ONARIM İŞİ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÖZEL-İNŞ-001 | 0.5 mm Kalınlığında boyalı sacdan tenekecilik işlerinin yapılması. (her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil) | m | ÇATI AYDINLIK DUVAR DİBİNE TENEKECİLİK İŞLERİ YAPILACAK |
| 2 | ÖZEL-İNŞ-002 | 0.5 mm Boyalı sacdan 70 cm genişliğinde mahya imalatının yapılması (her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil) | m | ÇATI ÜZERİ KALKAN YERİNDEN MAHYALARIN YENİLENMESİ |
| 3 | ÖZEL-POLİ-001 | Polikarbon levhadan mevcut profil iskelet üzerine aydınlık kapaması yapılması. (10 MM  Oluklu Polikarbonat Levha**,**210×600 cm ölçülerinde ve 4 duvarlı olacaktır. ) her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil | m² | BİNA AYDINLIK POLİKARBON KAPLAMASININ YENİLENMESİ |
| 4 | 15.540.1205 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | m² | BİNA AYDINLIK POLİKARBONUNDAN YAĞMUR AKINTILARI SONUCUNDA ZARAR GÖREN BOYA İMALATLARININ YENİLENMESİ |
|  | Teknik Tarifi: Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması, zımparalanması, 0,150 kg su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.  ÖLÇÜ: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.  NOT: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez. | | | |
|  |  | | | |

YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

|  |
| --- |
|  |
| **İşin Adı:** KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİNA AYDINLIK ONARIM İŞİ | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÖZEL-İNŞ-001 | 0.5 mm Kalınlığında boyalı sacdan tenekecilik işlerinin yapılması. | m | 3,500 |  |  |
| 2 | ÖZEL-İNŞ-002 | 0.5 mm Boyalı sacdan 70 cm genişliğinde mahya imalatının yapılması | m | 15,000 |  |  |
| 3 | ÖZEL-POLİ-001 | Polikarbon levhadan mevcut profil iskelet üzerine aydınlık kapaması yapılması. | m² | 15,750 |  |  |
| 4 | 15.540.1205 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | m² | 48,000 |  |  |
| **Toplam: ………………** | | | | | | |