**DOĞRUDAN TEMİN İLAN**

 “KIRIKKALE İL MÜFTÜLÜĞÜNE BAĞLI SELÇUKLU CAMİSİNE AİT MALZEME ALIM İŞİ ” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22.maddesi (d) bendi gereğince “Doğrudan Temin Yöntemi” ile piyasaya yaptırılacaktır. Yaptırılacak olan işler için teknik şartname ve detayları aşağıda belirtilmektedir.

 Teklif vermek isteyen isteklilerin 22.01.2021 Cuma günü saat 14:00’e kadar İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’ne kapalı zarf ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

\*\*\*Teslim edilen zarflar aynı gün içerisinde saat 14:30’da katılmak isteyen istekliler huzurunda açılacaktır.

**TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)**

|  |
| --- |
| **İşin Adı:** KIRIKKALE İL MÜFTÜLÜĞÜNE BAĞLI SELÇUKLU CAMİSİNE AİT MALZEME ALIM İŞİ |
| **İş Grubu:** Ana Grup>İnşaat İmalatları | Sayfa 1 / 1 |
| **S.****No** | **Poz No** | **İmalatın Cinsi** | **Birim** | **Miktarı** | **Pursantaj****(%)** |
| 1 | 10.480.1011 | 6 cm yüksekliğinde, normal çimentolu BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta)  | **m²** |  **390,000**  |  |
|  | Teknik Tarifi: Bu malzemelerin Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ödeme evrakı ile birlikte istenir. Ayrıca, idaresi lüzum görmesi halinde gerekli deneyleri yaptırtır. |
| 2 | 10.480.1051 | 50x20x10 cm Beton bordürler, normal çimentolu BETON BORDÜRLER (pahlı, renkli) TS 436 EN 1340 Karakterislik eğilme dayanımı 3.5 Mpa  | m |  400,000  |   |
|  | Teknik Tarifi: Bu malzemelerin Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ödeme evrakı ile birlikte istenir. Ayrıca, idaresi lüzum görmesi halinde gerekli deneyleri yaptırtır. |
| 3 | 10.130.1704 | Beton çelik çubuğu, nervürlü Ø 8-12 mm (S420, B420B-C, B500B-C)  | kg |  781,740  |   |
|  | Teknik Tarifi: BETON ÇELİK ÇUBUKLARI (TS 708) |

**METRAJ CETVELİ**

|  |
| --- |
| **İşin Adı:** KIRIKKALE İL MÜFTÜLÜĞÜNE BAĞLI SELÇUKLU CAMİSİNE AİT MALZEME ALIM İŞİ |
| **İş Grubu:** Ana Grup>İnşaat İmalatları |
| **Açıklama** | **Adet** | **Boy** | **En** | **Yükseklik** | **Azı****Çoğu** |
| **10.480.1011:** 6 cm yüksekliğinde, normal çimentolu BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta),Birimi: **m²** | **390,000** |
| Parke (Kırmızı renk)  | 1 | 150 |  |  | 150,000 |
| Parke  | 1 | 240 |  |  | 240,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **10.480.1051:** 50x20x10 cm Beton bordürler, normal çimentolu BETON BORDÜRLER (pahlı, renkli) TS 436 EN 1340 Karakterislik eğilme dayanımı 3.5 Mpa,Birimi: **m** | **400,000** |
| Bordür  | 1 | 400 |  |  | 400,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **10.130.1704:** Beton çelik çubuğu, nervürlü Ø 8-12 mm (S420, B420B-C, B500B-C),Birimi: **kg** | **781,740** |
| Q8 lik donatı  | 75 | 12 | 0,395 |  | 355,500 |
| Q12 lik donatı  | 40 | 12 | 0,888 |  | 426,240 |

|  |
| --- |
| **DOĞRUDAN TEMİN TUTANAĞI (TEKLİF MEKTUBU)** |
|  Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen mal ve hizmetler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.maddesi (d) bendi gereğince yaptırılacak veya satın alınacaktır. .../.../2021 |
|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|   | **SATIN ALINACAK VEYA YAPTIRILACAK MAL VE HİZMETİN** |
| **S.No** | **BİRİM FİYATA ESAS İŞ** | **MİKTARI** | **ÖLÇÜSÜ** | **BİRİM FİYATI** | **TOPLAM TUTAR** |
| 1 |  |  |  |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   |   |
| 6 |   |   |   |   |   |
| 7 |   |   |   |   |   |
| 8 |   |   |   |   |   |
| 9 |   |   |   |   |   |
| 10 |   |   |   |   |   |
| 11 |   |   |   |   |   |
| 12 |   |   |   |   |   |
| 13 |   |   |   |   |   |
| 14 |   |   |   |   |   |
| 15 |   |   |   |   |   |
|  | **TOPLAM:** |   |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  | Teklif verenin Adı Soyadı Firma Kaşesi ve İmzası |
|  |  |  |  |