DOĞRUDAN TEMİN İLAN

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİNE AİT MECLİS BİNASI ALTINDA BULUNAN 2 ADET DÜKKANIN DOĞALGAZ TESİSATININ YENİLEMESİ İŞİ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.maddesi (d) bendi gereğince Doğrudan Temin yöntemiyle piyasaya yaptırılacaktır. Yaptırılacak olan işler için teknik şartname ve detayları aşağıda belirtilmektedir

Teklif vermek isteyen isteklilerin 09.11.2020 Pazartesi günü tarihi saat 15:00 a kadar İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’ne kapalı zarf ile birlikte **şahsen** teslim edilmesi gerekmektedir.

\*\*\*Teslim edilen zarflar aynı gün içerisinde saat 15:30’da katılmak isteyen istekliler huzurunda açılacaktır.

**TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İşin Adı:** KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİS BİNASININ ALTINDA BULUNAN İKİ ADET DÜKKANIN DOĞALGAZ TESİSATI YENİLENMESİ İŞİ | | | | | | |
| **İş Grubu:** Ana Grup>DOĞALGAZ TESİSATI | | | | | Sayfa 1 / 2 | |
| 1 | 25.225.3025 | Panel radyatör, (Tip 22) 600 | m | 2,600 | |  |
|  | Teknik Tarifi: Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1standardına uygun, ısıl güçlerini onaylanmış kuruluş tarafından laboratuar raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 standardına göre Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak, radyatör montaj elemanları, pürjör dahil işyerinde temini ve montajı.(Tip XY, X panel sayısı, Y konvektör.) | | | | | |
| 2 | 25.230.1201 | 15 Ø mm (1/2"), Köşe tipi radyatör musluğu (TS 579) | Adet | 4,000 | |  |
|  | Teknik Tarifi: TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun göreceği nitelikte radyatör musluğu ve bağlantı rakorunun (termostatlı olanlar termostatlı kafa ve adaptörü bağlantı rakoru ile birlikte) işyerinde temini ve yerine montajı. | | | | | |
| 3 | 25.305.3102/3300 | 3/4" 25/3,5 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) PN 20 polipropilen borular ALÜMİNYUM FOLYOLU (OKSİJEN BARİYERLİ) KOMPOZİT PP-RC (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) | m | 8,000 | |  |
|  | Teknik Tarifi: TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR-C), Tip-3'ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri dâhildir. | | | | | |
| 4 | PİYASA-1 | DÜKKANIN DOĞALGAZ BORUSU KAYNAKLI OLARAK YENİDEN YENİLENECEK,DOĞALGAZ SELENOİD VANALARI GAZ ALARM CİHAZI İLE İRTİBATLANACAK,BORULARIN BOYASI YAĞLI BOYA İLE BOYANIP GAZI AÇILACAKTIR | AD | 2,000 | |  |
| 5 | PİYASA-2 | MEVCUT BAYMAK MARKA KOMBİLER SERVİSLE GÖRÜŞÜLÜP ÇALIŞIR RAPORU ALINACAK VE KOMBİ İŞLETMEYE ALINACAKTIR. | AD | 2,000 | |  |
| 6 | PİYASA-3 | DOĞALGAZ İÇ GAZ VE KOLON TESİSAT PROJELERİ YAPILACAK VE KIRGAZA ONAYLATILACAK | AD | 2,000 | |  |

DOĞRUDAN TEMİN TUTANAĞI (TEKLİF MEKTUBU)

Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen mal ve hizmetler, 4734 sayılı Kamu İğhale Kanunun 22.maddesi (d) bendi gereğince yaptırılacak veya satın alınacaktır.

Aşağıda açık adresi yazılı firmaya gidilerek yapılan araştırmada ihtiyacımız olan mal veya hizmetlerin aşağıda belirtilmiş olan fiyatlardan satın alınabileği tespit edilmiştir. .../.../2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÜYE | ÜYE | ÜYE |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.No | BİRİM FİYATA ESAS İŞ | | | BİRİMİ | MİKTARI | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR |
| 1 | KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİNE AİT MECLİS BİNASI ALTINDA BULUNAN 2 ADET DÜKKANIN DOĞALGAZ TESİSATININ YENİLEMESİ İŞİ. (Ekli Teknik Şartnamede Belirtilen Özelliklerde) | | | ADET | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) | | | |  |
| YAZIYLA : | | | | | | |  |

Teklif verenin Adı Soyadı