|  |  |
| --- | --- |
| **15.540.1245:** Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | m² |
|  ÖZEL EĞİTİM SINIFI / DESTEK EĞİTİM ODASI DUVAR |  |
|  MİNHA KAPI |  |
|  MİNHA PENCERE |  |
|  TAVAN |  |
| **15.540.1250:** Eski boyalı yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe) | m² |
|  ÖZEL EĞİTİM SINIFI / DESTEK EĞİTİM ODASI DUVAR |  |
|  MİNHA KAPI |  |
|  MİNHA PENCERE |  |
| **15.520.1001:** Tip ahşap gömme dolap yapılması ve yerine monte edilmesi (2,50x1,80)=4,50m² | m² |
|  ÖZEL EĞİTİM SINIFI / DESTEK EĞİTİM ODASINA |  |
| **15.465.1003:** Gömme makaralı iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) | Adet |
|  EK BİNA 1. KAT WC KAPISINA |  |
| **15.465.1008:** Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) | Adet |
|  EK BİNA 1. KAT WC KAPISINA |  |
| **ÖZEL-DUVAR-ASKILIK:** Ahşap Duvar Askılık Yapılması ( 10 lu) | Adet |
|  ÖZEL EĞİTİM SINIFI / DESTEK EĞİTİM ODASI DUVAR |  |
| **ÖZEL-DUVAR-KORUMA BANDI:** Laminat Duvar Koruma Bandı Yapılması. | m |
|  ÖZEL EĞİTİM SINIFI / DESTEK EĞİTİM ODASI DUVAR |  |
| **V.1865:** 0,5 mm kalınlıkta fabrikasyon boyalı galvanizli sac ile yakalı monoblok yağmur oluğu (eksiz), yağmur deresi veya düşey yağmur iniş borusu yapılması ve yerine tespiti | m |
|  ANA BİNA ÖN CEPHE YAĞMUR OLUĞU TAMİRİ |  |
|  ÖN CEPHE YAĞMURSUYU İNİŞ BORUSU |  |
| **15.490.1003:** Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil) | m² |
|  ÖZEL EĞİTİM SINIFI / DESTEK EĞİTİM ODASI TABAN |  |

**MAHAL LİSTESİ**

|  |
| --- |
| **İşin Adı:** KIRIKKALE MERKEZ MEHMET ALİ EREN İLKOKULU ONARIM İŞİ |
| **İş Grubu:** Ana Grup>İnşaat İmalatları |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.540.1245 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)  | m² |  |  |
|  | Teknik Tarifi: Eski boyalı yüzeylerin kabaran dökülen yerlerinin temizlenmesi, gerekli alçı /macun tamirinin yapılması, zımparalanması, tek kat m2 de 0,070 Lt su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,146 lt su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez. |
| 2 | 15.540.1250 | Eski boyalı yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe)  | m² |  |  |
|  | Teknik Tarifi: Eski boyalı yüzeylerin kabaran dökülen yerlerinin temizlenmesi , gerekli alçı / macun tamirinin yapılması zımparalanması, 0,070 Lt sentetik astar sürülmesi, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,132 lt sentetik boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez. |
| 3 | 15.520.1001 | Tip ahşap gömme dolap yapılması ve yerine monte edilmesi (2,50x1,80)=4,50m²  | m² |  |  |
|  | Teknik Tarifi: 5777 no’lu tip ahşap gömme dolap, proje ve detaylarına uygun olarak yongalama levhadan ahşap gömme dolap yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedelleri hariç) 1 m² fiyatı:Ölçü: Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır. |
| 4 | 15.465.1003 | Gömme makaralı iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)  | Adet |  |  |
|  | Teknik Tarifi: DOĞRAMA MADENİ AKSAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı(Ahşap, Metal, Plastik) |
| 5 | 15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)  | Adet |  |  |
|  | Teknik Tarifi: DOĞRAMA MADENİ AKSAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı(Ahşap, Metal, Plastik) |
| 6 | ÖZEL-DUVAR-ASKILIK | Ahşap Duvar Askılık Yapılması ( 10 lu)  | Adet |  |  |
| 7 | ÖZEL-DUVAR-KORUMA BANDI | Laminat Duvar Koruma Bandı Yapılması.  | m |  |  |
| 8 | V.1865 | 0,5 mm kalınlıkta fabrikasyon boyalı galvanizli sac ile yakalı monoblok yağmur oluğu (eksiz), yağmur deresi veya düşey yağmur iniş borusu yapılması ve yerine tespiti  | m |  |  |
|  | Teknik Tarifi: Sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz saç, (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış (dışa bakan yüzeyi min. 5 mikron epoks)) yağmur oluğu için köşeden köşeye tekparca eksiz oluk imalatı ve montajı yapılması, galvanizli tel veya çinkodan süzgeç konması, metrede üç adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, yağmur iniş borusu için 7\*8cm kesitinde ekli düşey yağmur borusu imalatı ve montajı yapılması, 3 metrede 1 adet galvanizli tespit kancaları ile yerine konması her türlü dirsek, bağlantı malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:ÖLÇÜ: Yerine takılmış oluk ve boru boyu m olarak ölçülür.NOT: Eğri kısımlara ( dirsek vb.) bir misli zam verilir. (Metrajı 2 ile çarpılır.) 1 metre oluk yapımında analizdeki miktardan daha fazla malzeme kullanıldığının tutanak ile tespit edilmesi durumunda, bulunan değerler birim fiyat analizi miktarları ile karşılaştırılarak gereğinde bu imalat pozları için yeni analizler yapılarak birim fiyatları tespit edilecektir. |
| 9 | 15.490.1003 | Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil)  | m² |  |  |
|  | Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun, laminat yer kaplaması döşenmeye uygun hale getirilmiş yüzey üzerine, 2 mm kalınlıkta polietilen şiltenin serilmesi ve üzerine kendinden klipsli (geçmeli) AC4 Sınıf 32 laminat yer kaplamasının tekniğine uygun şekilde döşenmesi ve süpürgeliklerin duvara monte edilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:Ölçü: Projedeki ölçülere göre kaplanan bütün alanlar ölçülür. Süpürgelikler için ayrıca ödeme yapılmaz. |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**TEKNİK ŞARTNAME**

|  |
| --- |
| **İşin Adı:** KIRIKKALE MERKEZ MEHMET ALİ EREN İLKOKULU ONARIM İŞİ |
| **İş Grubu:** Ana Grup>İnşaat İmalatları |  |
| **S.****No** | **Poz No** | **İmalatın Cinsi** | **Birim** |  |

**DOĞRUDAN TEMİN İLAN**

 “***KIRIKKALE MERKEZ MEHMET ALİ EREN İLKOKULU ONARIM İŞİ***” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22.maddesi (d) bendi gereğince “Doğrudan Temin Yöntemi” ile piyasaya yaptırılacaktır. Yaptırılacak olan işler için teknik şartname ve detayları aşağıda belirtilmektedir.

 Teklif vermek isteyen isteklilerin 26.08.2022 Cuma günü saat 15:00’ye kadar İl Özel İdaresi Yatırım İnşaat Müdürlüğü’ne kapalı zarf içerinde teslim edilmesi gerekmektedir.

 Posta ve elektronik posta ile verilen teklifler kabul edilmeyecektir. İşi alan firma 15 gün içerisinde belirtilen işleri tamamlayarak tarafımıza teslim etmek zorundadır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |   |  |
| **DOĞRUDAN TEMİN TUTANAĞI (TEKLİF MEKTUBU)** |  |
| Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen mal ve hizmetler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.maddesi (d) bendi gereğince yaptırılacak veya satın alınacaktır. .../08/2022 |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
|   | **SATIN ALINACAK VEYA YAPTIRILACAK MAL VE HİZMETİN** |  |
| **S.No** | **BİRİM FİYATA ESAS İŞ** | **MİKTARI** | **ÖLÇÜSÜ** | **BİRİM FİYATI** | **TOPLAM TUTAR** |  |
| 1 | ***KIRIKKALE MERKEZ MEHMET ALİ EREN İLKOKULU ONARIM İŞİ(Mahal Listesi ve Teknik Şartnamede Belirtilen İşler İçin)*** | 1  | Adet |   |   |  |
| 2 |   |   |   |   |   |  |
| 3 |   |   |   |   |   |  |
| 4 |   |   |   |   |   |  |
| 5 |   |   |   |   |   |  |
| 6 |   |   |   |   |   |  |
| 7 |   |   |   |   |   |  |
| 8 |   |   |   |   |   |  |
| 9 |   |   |   |   |   |  |
| 10 |   |   |   |   |   |  |
|  | **TOPLAM:** |   |  |
|  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Teklif verenin Adı Soyadı Firma Kaşesi ve İmzası |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |





